附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 灯具类型 | 规格参数 | 光色参数 | 安装方式 | 适用区域 | 数量（个） |
| 1 | 雷达感应灯 | T8 1200 整套，灯具长度 1200mm，属于 T8 型灯具，采用雷达感应技术 | 色温 6500K，接近自然光色，呈现明亮清爽的视觉效果 | 适用于停车场等场所的常规安装方式 | 托养楼停车场 | 70 |
| 2 | 平板灯 | 尺寸为 595\*595mm，灯具整体为平板状 | 具有三色光，可满足不同场景的光线需求 | 根据场所情况，可选择常规吊装或嵌入式安装 | 托养楼、托养楼连廊、托养楼回字楼、综合楼 | 847 |
| 3 | 平板灯 | 尺寸为 300\*300mm，灯具整体为平板状，嵌入式设计 | 色温 6500K，提供明亮且稳定的光线 | 嵌入式安装在天花板内 | 托养楼、托养楼连廊、托养楼回字楼、综合楼 | 149 |
| 4 | 吸顶灯 | 尺寸为 600\*600mm，灯具整体呈圆形或方形，吸顶式设计 | 色温 6500K，光线均匀柔和 | 吸顶安装在天花板表面 | 托养楼、托养楼连廊、托养楼回字楼 | 113 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1179 |

节能灯具改造项目参数清单